**الزامات فنی خرید 50 بشکه روغن Mobil Teresstic T 46 نیروگاه طوس**

1. مورد درخواست 50 بشکه روغن **Mobil Teresstic T 46** برای مصرف در سیکل روانکاری و هیدرولیک توربین بخار می باشد.
2. با توجه به استفاده از روغن برای سرریز و اختلاط آن با روغن موجود در سیکل روغن روانکاری و هیدرولیک توربین، تنها پیشنهادهایی که شامل روغن Mobil Teresstic T46 باشند، مورد تایید بوده و تغییر نام، برند و ... غیر مجاز می باشد.
3. روغن خریداری شده می بایست دارای گواهی حمل از مبدا، برگ سبز، اسناد گمرکی، Packing List، بارنامه، PI(Performa Invoice)، Certificate of Origin و ... باشد.
4. بشکه های روغن بایستی از نظر ظاهری سالم بدون زنگ زدگی و تمام مشخصات ظاهری بشکه های شرکت سازنده را دارا باشد و مشخصات فنی روغن، BATCH NUMBER و تاریخ تولید بر روی همه بشکه ها درج شده باشد. (تاریخ تولید بروز بوده و قبل از سال 2023 نباشد)
5. تحویلTEST REPORT های روغن تولید شده توسط کارخانه سازنده، به خریدار الزامیست.
6. روغن ارایه شده می بایست دارای گواهی آنالیز محصولات باشد.
   1. گواهی آنالیز محصولات باید توسط آزمایشگاه های معتبر صادر شده باشد.
   2. اطلاعات تماس آزمایشگاه می بایست به صورت کامل ذکر گردد.
   3. روش های تست و نتایج می بایست پیوست شده و ارایه گردد.
   4. اطلاعات محصول آزمایش شده شامل BATCH NUMBER, PRODUCT DESCRIPTION ، آزمایش کننده، تاریخ آزمایش و ... در برگه نتایج آزمایشگاه ثبت شده باشد.
   5. در صورت نیاز از بشکه های روغن خریداری شده به صورت تصادفی نمونه گرفته شده و برای بررسی مشخصات و تطابق با دیتا شیت و TEST REPORT به آزمایشگاه های معتبر ارسال خواهد شد.
7. روغن های مذکور باید از منابع معتبر اروپایی تامین شده و بازرسی کالا در کشور مبدا توسط 2 نفر از نمایندگان خریدار و به هزینه فروشنده انجام خواهد گرفت.
   1. در صورتی که محصولات از بیش از یک کشور تامین گردد، بازرسی باید از تمام کشورهای مبدا انجام گیرد.
8. ارسال تمامی مدارک اعلام شده در فرم ارزیابی فنی (مانند حسن انجام کار، رزومه کاری، پروژه های مشابه، اسناد ثبتی شرکت، استانداردها، گواهینامه ها و ...) الزامی بوده و نقص مدارک موجب کاهش امتیاز و حتی حذف شرکت کننده در مناقصه خواهد شد.